**Αποστολή δεδομένων στον server**

AT

(AT+RST)

AT+CWMODE=3

AT+CWLAP

AT+CWJAP=”elab”,”artemis2015”

AT+CIPMUX=1

AT+CIPMODE=0

AT+CIPMUX=1

AT+CIPSTART=0,”TCP”,”192.168.0.114”,80 ή

AT+CIPSTART=”TCP”,”192.168.0.114”,22

AT+CIPSEND=0,54(ποσα byte στελνω)

GET 192.168.0.114/test1.php?status=44 HTTP/1.1\r\n\r\n

AT+CIPSTART=0,”TCP”,”155.207.26.179”,80 ή

AT+CIPSTART=0,”TCP”,”155.207.26.179”,22

AT+CIPSEND=0,55(ποσα byte στελνω)

GET 155.207.26.179/test1.php?status=44 HTTP/1.0\r\n\r\n

AT+CIPSTART=0,”TCP”,”155.207.26.179”,22

AT+CIPSEND=0,65\r\n

GET /test1.php?status=44 HTTP/1.1\r\nHost: 155.207.26.179\r\n\r\n

AT+CIPSTART=0,"TCP","192.168.0.114",80

AT+CIPSEND=0,59 \r\n 65

GET /test1.php?status=44 HTTP/1.1\r\nHost: 192.168.0.114\r\n\r\n

GET http://155.207.26.179/test1.php?status=44 HTTP/1.0\r\n\r\n

AT+CIPSTART=0,"TCP","192.168.0.114",80

AT+CIPSEND=0,62

GET http://192.168.0.114/door\_update.php?status=1 HTTP/1.0\r\n\r\n