1. Medical Implant Communication System (MICS)

Low-power

Short distance (2m)

401-406 MHz

2. RF Telemetry

WMTS(Wireless Medical Telemetry Service)

Bands: 608-614 MHz, 1395-1400 MHz, 1427-1432 MHz

Χρησιμοποιείται για implantable αλλά δεν ξέρω αν όλες ή κάποια από αυτές τις μπάντες.